# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*

Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Sander Jacobsson, 0700-00 00 00, sander.jacobsson@mejlaress.se*

Åtgärd: **Installation av stoltrapphiss**

Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*

Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*

Entreprenadform: *Totalentreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | Namn | Signatur | Företag | Telefon | E-Post |
| *RITAD AV (ARKITEKT)* | *Nina Persson* | *NP* | *Hissen AB* | *0700-00 00 00* | *nina.persson@mejladress.se*  |
| *installatör* | *Jonna Leander* | *JL* | *Hissinstallation AB* | *0700-00 00 00* | *jonna.leander@mejladress.se*  |
| *KONTROLLANT* | *Vera Andersson* | *VA* | *Hissen AB* | *0700-00 00 00* | *Vera.andersson@mejladress.se* |
|  |  |  |  |  |  |

## Risker och åtgärder

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifierad risk | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd | Ansvar |
| Risk att hiss blockerar utrymningsväg i trappa, att fri bredd inte är tillräcklig | *2* | *5* | *10* | Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt lägeKontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav | *VA* |
| Risk att befintliga konstruktioner inte har tillräcklig bärförmåga för ökad last | *2* | *5* | *10* | Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga för den ökade lasten | *NP* |
| Risk att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymmen försämras | *3* | *3* | *9* | Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämras  | *NP* |
| Risk att ledstänger blockeras | *4* | *3* | *12* | Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav | *VA* |
| Risk att drift- och skötselinstruktioner ej lämnas över | *4* | *2* | *8* | Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas över | *VA* |
| Risk att infästningar är undermåliga | *2* | *5* | *10* | Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag) | *JL* |
| Risk att monteringsanvisningar för stoltrapphissen inte följs | *3* | *5* | *15* | Kontrollera att monteringsanvisningar har följts | *VA* |
| Risk att intyg för första besiktning inte lämnas in till byggnadsnämnden | *3* | *2* | 6 | Kontrollera att intyg godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden) | *VA* |